|  |  |
| --- | --- |
| Генератор звуковой специальный ГЗС-2Паспорт1.Назначение**Генератор звуковой специальный ГЗС-2 предназначен для работы совместно с устройством обнаружения скрытой проводки ОСП при поиске трасс и мест обрыва на обесточенной проводке.**2.Технические данные**выходное напряжение, В -300****выходной ток, мА - 2****частота, Гц -550** **потребляемый ток, мА - 50** **длина диагностируемой линии, м до 500** **напряжение питания, мм 9 В (эл. «Крона»)** **габариты, мм 85×70×20**3.Подключение генератораВНИМАНИЕ!**Перед подключением генератора убедиться в отсутствии напряжения на диагностируемой проводке.****Выходной провод генератора(красный) подключить к обесточенному проводу. Второй провод генератора («земля») подключить к земле.****Примечание: при поиске экранированного провода второй конец подключить к экранирующей оплетке.**4.Свидетельство о приемке**Генератор ГЗС-2 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ соответствует ТУУ 14105464004-01 и признан годным к эксплуатации.****Дата выпуска Подпись ответственного за приемку** | Генератор звуковой специальный ГЗС-2Паспорт1.Назначение**Генератор звуковой специальный ГЗС-2 предназначен для работы совместно с устройством обнаружения скрытой проводки ОСП при поиске трасс и мест обрыва на обесточенной проводке.**2.Технические данные**выходное напряжение, В -300****выходной ток, мА - 2****частота, Гц -550** **потребляемый ток, мА - 50** **длина диагностируемой линии, м. до 500** **напряжение питания, мм. 9 В (эл. «Крона»)** **габариты, мм. 85×70×20**3.Подключение генератораВНИМАНИЕ!**Перед подключением генератора убедиться в отсутствии напряжения на диагностируемой проводке.****Выходной провод генератора(красный) подключить к обесточенному проводу. Второй провод генератора («земля») подключить к земле.****Примечание: при поиске экранированного провода второй конец подключить к экранирующей оплетке.**4.Свидетельство о приемке**Генератор ГЗС-2 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ соответствует ТУУ 14105464004-01 и признан годным к эксплуатации.****Дата выпуска Подпись ответственного за приемку** |